|  |  |
| --- | --- |
| n. verbale di accettazione | **AL LABORATORIO PROVE MATERIALI DELL’ISTITUTO MALIGNANI - UDINE**RICHIESTA PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE (Legge 1086/1971 – D.M. 17/01/2018)***da trasmettersi al Laboratorio esclusivamente in originale******o via pec all’indirizzo laboratorio.malignani@pec.it*** |

Il sottoscritto richiedente chiede l’esecuzione delle prove sui materiali specificati nel seguito, relative alla costruzione sotto identificata, ed il rilascio del relativo certificato.

Chiede altresì che la consegna del certificato e la fatturazione avvengano secondo le modalità sotto indicate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RICHIEDENTE** | *Professionista:* | in qualità di: | [ ]  direttore dei lavori [ ]  tecnico verificatore[ ]  collaudatore [ ]  RUP  |
|  |
| *Indirizzo:* | *PEC per spedizione certificato:* |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **COSTRUZIONE** | *Costruzione:* |
|  |
| [ ]  il Laboratorio ha già in precedenza ricevuto materiali relativi a questa costruzione. |
| *Località costruzione:* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IMPRESA** | *Intestazione:* |
|  |
| *Indirizzo:* | *Email per avviso di certificato pronto:* |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **COMMITTENTE** | *Intestazione:* |
|  |
| *Indirizzo:* | *Email per comunicazioni ai sensi nota STC n. 3187 del 21.03.2018:* |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FATTURAZIONE** | *Intestatario fattura:* |
|  | [ ]  impresa | [ ]  committente | [ ]  richiedente |
| *Partita IVA:* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| *Codice fiscale:* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| *Email per spedizione fattura (dato obbligatorio):* | *PEC o codice univoco per fatturazione elettronica (dato obbligatorio per p. iva):* |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CERTIFICATO** | *Delega alla consegna dei materiali:* | *Formato del certificato (indicare una sola opzione):* |
| [ ]  impresa[ ]  committente [ ]  altro (specificare):  | [ ]  PDF con firma digitale e spedizione via PEC al richiedente *(nota STC prot. 8922 del 21/10/2016)*[ ]  cartaceo (n.copie) con ritiro da parte del richiedente[ ]  cartaceo (n.copie) con delega per il ritiro da parte dell’impresa[ ]  cartaceo (n.copie) con delega per il ritiro da parte del committente |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DICHIARAZIONI** | *Il sottoscritto, con l’apposizione della propria firma e del timbro professionale, dichiara di essere a conoscenza che:** *mediante le deleghe sopra indicate si autorizza alla consegna dei materiali e al ritiro del certificato esclusivamente le persone incaricate, che dovranno essere identificate dal Laboratorio;*
* *qualora il numero di campioni di calcestruzzo consegnati sia inferiore a 6 sul certificato di prova sarà apposta una specifica nota;*
* *qualora le prove su campioni di calcestruzzo siano eseguite oltre il 45° giorno dalla data del prelievo sul certificato di prova sarà apposta una specifica nota e che il Laboratorio è tenuto a dare comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le opere pubbliche, alla stazione appaltante;*
* *qualora la differenza fra i valori di resistenza dei due provini costituenti i prelievi di calcestruzzo sia superiore al 20% del valore inferiore sul certificato di prova sarà apposta una specifica nota e che il Laboratorio è tenuto a dare comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le opere pubbliche, alla stazione appaltante;*
* *qualora la presente domanda non sia sottoscritta dal richiedente, il certificato che verrà emesso dal Laboratorio non potrà assumere valenza ai fini della procedura prevista dal DM 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e di ciò verrà fatta specifica menzione sul certificato stesso;*
* *in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per l’identificazione degli stessi, il Laboratorio deve sospendere le prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.*

*Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 presente al link: www.malignani.ud.it/privacy* | Data | Certificatopronto? |
|  |  |
| Timbro e firma del richiedente |
|  |
|  | ***Allegare la distinta dei materiali da sottoporre a prova*** | D\_UFF\_07 - ModelloDomanda DM 17-01-2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| n. verbale di accettazione | **AL LABORATORIO PROVE MATERIALI DELL’ISTITUTO MALIGNANI - UDINE**RICHIESTA PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE (Legge 1086/1971 – D.M. 17/01/2018)**Distinta dei materiali da sottoporre a prova** |

|  |
| --- |
| CAMPIONI DI CALCESTRUZZO |
| N | Sigla | Carota | Strutture interessate | *Rck* | Verbale di prelievo |
| n. | data |
| 1 |  | [ ]  |  |  |  |  |
| 2 |  | [ ]  |
| 3 |  | [ ]  |  |  |  |  |
| 4 |  | [ ]  |
| 5 |  | [ ]  |  |  |  |  |
| 6 |  | [ ]  |
| 7 |  | [ ]  |  |  |  |  |
| 8 |  | [ ]  |
| 9 |  | [ ]  |  |  |  |  |
| 10 |  | [ ]  |
| 11 |  | [ ]  |  |  |  |  |
| 12 |  | [ ]  |

|  |
| --- |
| CAMPIONI DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO |
| Quantità(nota 1) | Ø*nom* | Tipo(nota 2) | Strutture interessate | Documento di Trasporto | Verbale di prelievo |
| n. | data | fornitore | n. | data |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1): indicare numero di **terne**. (2): specificare **B** per barre, **R** per reti, **T** per tralicci.

|  |
| --- |
| CAMPIONI DI ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE |
| Quantità(nota 3) | Tipo | Acciaio | Prove**(nota 4)** | Documento di Trasporto | Verbale di prelievo |
| T | R | n. | data | fornitore | n. | data |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |  |  |

(3): indicare numero di **pezzi**

(4): indicare **T** per prova di Trazione e **R** per prova di Resilienza (specificare la temperatura)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Timbro e firma del richiedente |
| Quantità minime di campioni da sottoporre a prova (DM 17/01/2018)* Calcestruzzi (fino a 100 m3): **3 prelievi (6 cubi)** con possibilità di derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.
* Calcestruzzi (fra 100 e 300 m3): **3 prelievi (6 cubi) ogni 100 m3** (ma almeno un prelievo - 2 cubi - per ogni giorno di getto).
* Calcestruzzi (fra 300 e 1500 m3): **3 prelievi (6 cubi) ogni 300 m3** (ma almeno un prelievo - 2 cubi - per ogni giorno di getto).
* Calcestruzzi (oltre 1500 m3): **3 prelievi (6 cubi) ogni 1500 m3** (ma almeno un prelievo - 2 cubi - per ogni giorno di getto e almeno 15 prelievi - 30 cubi - sui 1500 m3).
* Barre di acciaio per cemento armato (per ogni classe proveniente dallo stesso stabilimento): **1 terna di spezzoni ogni 30 t** con lunghezza minima 120 cm.
* Reti e tralicci: **1 terna di pannelli ogni 30 t** di dimensioni minime 120 cm x 120 cm (reti); **1 terna di spezzoni ogni 30 t** di lunghezza minima 150 cm (tralicci).
* Acciaio da carpenteria (per fornitura omogenea di 90 t): **1 terna di saggi** con lunghezza minima 35 cm ogni 90 t. Per i laminati piatti indicare il senso di laminazione.
* Acciaio da carpenteria (per impieghi fino a 2 t): a discrezione della Direzione Lavori.

Tutti i campioni devono essere identificati mediante sigle apposte direttamente dal richiedente e devono corrispondere a quelle riportate sulla presente richiesta. Non si accettano campioni recanti segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata nella richiesta (es. vecchie etichette rimosse, altre sigle pregresse).I campioni di calcestruzzo consegnati in casseforme di polistirolo richiedono sformatura e smaltimento a titolo oneroso. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| n. verbale di accettazione | **AL LABORATORIO PROVE MATERIALI DELL’ISTITUTO MALIGNANI - UDINE**RICHIESTA PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE (Legge 1086/1971 – D.M. 17/01/2018)**Distinta dei materiali da sottoporre a prova** |

|  |
| --- |
| CAMPIONI DI MURATURA PORTANTE |
| N | Sigla | Descrizione | Strutture interessate | *Rck* | Verbale di prelievo |
| n. | data |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

|  |
| --- |
| CAMPIONI DI MALTE PER MURATURA |
| N | Sigla | Descrizione | Strutture interessate | Classe M | Verbale di prelievo |
| n. | data |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

|  |
| --- |
| BULLONI |
| Quantità | Ø*nom* | Classe | Prove(nota 1) S T C D | Documento di Trasporto | Verbale di prelievo |
| n. | data | fornitore | n. | data |
|  |  |  |  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  |  |  |  |  |  |

(1): indicare **S** per prova di Strappo secondo ISO 15048-2 (consegnare vite e dado), **T** per prova di Trazione secondo ISO 898-1 (consegnare solo vite), **C** per prova di Carico secondo ISO 898-1 (consegnare solo vite), **D** per prova di Durezza su viti, dadi e rondelle secondo ISO 898-1 e ISO 898-2.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Timbro e firma del richiedente |
| Quantità minime di campioni da sottoporre a prova (DM 17/01/2018)* Muratura portante: **1 prelievo (almeno 6 elementi) ogni 350 m3 di fornitura per elementi di categoria II oppure ogni 650 m3 per elementi di categoria I.**
* Malte a composizione prescritta o prodotte in cantiere: **1 prelievo (3 prismi 40x40x160 mm) ogni 350 m3 di muratura realizzata con la stessa miscela**.
* Malte a prestazione garantita: **1 prelievo (3 prismi 40x40x160 mm) ogni 700 m3 di muratura realizzata con la stessa miscela**.
* Bulloni: **1 prelievo (3 campioni) ogni 1500 pezzi impiegati** (comunque minimo 3 campioni).

Tutti i campioni devono essere identificati mediante sigle apposte direttamente dal richiedente e devono corrispondere a quelle riportate sulla presente richiesta. Non si accettano campioni recanti segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata nella richiesta (es. vecchie etichette rimosse, altre sigle pregresse). |
|  |